2. pielikums

iepirkuma Nr. KN2024/1(SPS) nolikumam

**Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums**

**iepirkumam “Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un šķeldas kausu**

**iegāde finanšu līzingā”,**

**iepirkuma identifikācijas numurs KN2024/1 (SPS)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Vienotais reģistrācijas Nr.** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Faktiskā adrese** |  |
| **Tālruņa numurs, e-pasta adrese:** |  |
| **Kontaktpersona***(vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs)* |  |

Piedāvājam piegādāt jaunu riteņtraktoru ar frontālo iekrāvēju un šķeldas kausu saskaņā ar sekojošo tehnisko piedāvājumu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums****(norādīt konkrētus raksturlielumus)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ražotājs, modelis** |  |
| **Izlaiduma gads**Jauns, nelietots |  |
|  |  |
| **Vispārējās prasības:** |  |
| Riteņtraktora pašmasa ne lielāka kā 5750kg |  |
| Garumbāze ne vairāk kā 2490mm |  |
| Degvielas tvertne ne mazāk kā 170l |  |
| Degvielas tvertnes aizsargplātne |  |
| Izplūdes gāzu atbilstība ne mazāk ka Stage 5 prasībām |  |
|  |  |
| **Dzinējs:** |  |
| Dīzeļdzinējs ar nominālo jaudu ne mazāku kā 120ZS |  |
| Darbināms ar dīzeļdegvielu |  |
| Dzinēja maksimālais griezes moments ne mazāks par 560Nm |  |
| Nominālie apgriezieni, apgriez./min ne mazāks kā 2100 |  |
| Tilpums ne mazāks kā 4.45l |  |
| Cilindru skaits ne mazāk kā 4 |  |
|  |  |
| **Transmisija:** |  |
| Ne mazāk kā 24x24 pārnesumiem vai automātiskā |  |
| Transporta ātrums ne mazāks par 40km/h |  |
| Bezsajūga reverss  |  |
|  |  |
| **Hidrauliskā sistēma:** |  |
| Hidrauliskā sūkņa ražība ne mazāk par 112l/min. |  |
| Hidroizvadi aizmugurē ne mazāk ka 3(trīs) hidroizvadu pāri |  |
| Mehāniska vai elektroniska hidroizvadu vadība |  |
|  |  |
| **Jūgvārpsta:** |  |
| Aizmugurējā jūgvārpsta 540/540E/1000 apgriezini/min  |  |
| Mehāniska vai hidroelektriska jūgvārpstas vadība |  |
|  |  |
| **Bremzes:** |  |
| Hidrauliskā vai pneimatiskā bremžu sistēma |  |
| Pneimatiskie izvadi piekabes bremžu sistēmai |  |
|  |  |
| **Uzkare un sakabes:** |  |
| Aizmugurēja uzkare ne mazāk kā 3. kategorijas ar celtspēju ne mazāk kā 5700 kg (vilkmes stieņa galos)  |  |
| Aizmugures sakabe ar Piton fix piekabes sakabes cilpu ar ne mazāk kā 5(piecas) regulācijas pozīcijām |  |
|  |  |
| **Priekšējā un aizmugurējā ass:** |  |
|  4 riteņu piedziņa |  |
| Abu tiltu diferenciāla mehāniskā vai elektro hidrauliska vadība |  |
| Priekšas tilta amortizācija |  |
|  |  |
| **Riepas un dubļusargi:** |  |
| Aizmugurējie dubļusargi atbilstoši pielāgoti riepu platumam |  |
| Priekšējie dubļusargi grozāmi |  |
| Riepu izmēr aizmugurē ne mazāks kā 520/70R38 |  |
| Riepu izmērs priekšā ne mazāks kā 480/70R24 |  |
|  |  |
| **Kabīnes aprīkojums:** |  |
| Kabīnes amortizācija |  |
| Regulējama stūres kolonna |  |
| Vadības monitors |  |
| Pneimatiskas amortizācijas operatora sēdeklis |  |
| Radio ar AM/FM un skaļruņiem |  |
| Teleskopiskie atpakaļgaitas spoguļi kabīnes sānos |  |
| Salona spogulis |  |
| Pasažiera sēdeklis ar drošības jostu |  |
| Kabīne ar apsildi un kondicionieri |  |
|  |  |
| **Elektriskais aprīkojums:**  |  |
|  Augstas kapacitātes akumulators |  |
|  Frontālās un aizmugures darba gaismas |  |
|  Piekabes apgaismojuma kontaktligzda |  |
|  Bākuguns |  |
|  |  |
| **Drošības aprīkojums:** |  |
| Aptieciņa |  |
| Ugunsdzēšamais aparāts |  |
| Brīdinājuma trīsstūris |  |
|  |  |
| **Frontālā iekrāvēja specifikācija:** |  |
| Strēles platums 1000-1100mm |  |
| Svars 690-750kg |  |
| Maks. Celšanas augstums pie šarnīra tapas 3700-4300mm |  |
| Maks. Celšanas augstums zem kausa līnijas 3700-4000mm |  |
| Celšanas jauda 800mm no šarnīra tapas maks. Augstumā 2350-2500kg |  |
| Celšanas jauda 800mm no šarnīra tapas 1.5m augstumā 2600-2750kg |  |
| Ātrā iekrāvēja hidrauliskā pievienošana |  |
| Ātrā iekrāvēja atvienošanas-pievienošanas sistēma |  |
| Amortizācijas hidroakumulātori |  |
| Trešā funkcija- viens hidroizvadu pāris papildus iekārtu vadībai |  |
| Paralēlograma mehānisms |  |
| Mehāniska vadība ar trosēm |  |
| Aprīkots ar hidraulisko šķeldas kausu |  |
|  |  |
| **Šķeldas kausa specifikācija:** |  |
| Platums 2350-2450mm |  |
| Dziļums (maks. iekšpusē) 1150-1250mm |  |
| Augstums (maks. iekšpusē) 1000-1100mm |  |
| Tilpums līdz malām 1.8-2.0 m3 |  |
| Svars 600-650 kg |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reģistrācija, piegāde un garantija:** |  |
| Riteņtraktors reģistrēts VTUA uz pasūtītāja vārda  |  |
| Riteņtraktora piegādes brīdī derīga tehniskā apskate |  |
| Riteņtraktora tehniskā dokumentācija valsts valodā |  |
| CE atbilstības sertifikāts |  |
| Garantijas laiks Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, vai 2000 (divi tūkstoši) motorstundas, no līguma parakstīšanas brīža |  |
| Minimālie nosacījumi piegādātās preces vispārējās garantijas noteikumos:* visām jaunām rezerves daļām, kas nomainītas garantijas laikā, saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem, garantijas laiks ir vienāds ar kopējo traktora garantiju;
* garantijai jāietver visu nepieciešamo traktora mezglu bezmaksas nomaiņu, vai remontu garantijas laikā, ja ievēroti garantijas nosacījumi, izņemot garantijas noteikumos minētās detaļas un nolietojuma/bojājuma veidus, kas izslēdz garantiju;
* garantijai jāietver visu traktora agregātu, tajā skaitā, bet ne tikai motora, pārnesumkārbas, galvenā pārvada, startera, ģeneratora, elektroiekārtas, degvielas iekārtas, hidrauliskās sistēmas remontu vai nomaiņu, ja to bojājuma vai bojāejas cēlonis ir ražošanas vai materiāla brāķis.
 |  |
| Piegādes laiksPiegādes laiks nav lielāks, kā 5 (piecas) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, nodrošinot preču piegādi nolikumā norādītajā piegādes adresē |  |
| Piedāvājumam jāpievieno traktora fotoattēlus dažādos rakursos.  |

Paraksttiesīga vai pilnvarotā persona:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2024.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.