**11Mw priekškurtuves ugunsdroša apmūrējuma remontdarbi koģenerācijas stacijā Latgales ielā 14, Krāslavā**

**Darbu apraksts**

1. Priekškurtuves ugunsdroša apmūrējuma daļējais remonts (priekškurtuves ražotājs “Tamult” AS).

2. Aptuvenais remontdarbu apjoms 5m2. Remontdarbu apjomā ietilpst:

- betona apmūrējuma daļēja demontāža;

- nepieciešamo enkuru stiprinājumu demontāža;

- jaunu enkuru uzstādīšana;

- ugunsizturīga betona un pārējo nepieciešamo materiālu uzklāšana.

3. Remontdarbu laikā izmantot ugunsizturīgus materiālus līdz 12600 C, kurtuves darba temperatūra līdz 10000 C.

Remontdarbu apjoma precizēšanu veikt saskaņā ar foto materiāliem un AVG rasējumiem pielikumā. Remontdarbu vieta atrodas pie kurtuves izejas uz katlu blakus sekundāru gaisa padošanas kanāliem, enkuri T-14 zonā.

**Precīzus darba apjomus noteikt pēc kurtuves apsekošanas uz vietas pirms piedāvājuma iesniegšanas.**

**Pielikumā: fotogrāfijas un rasējumi**